Data/hora: 17/06/2024 15:24:57

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 06/10/2022
Data da última atualização: | 22/01/2024
Autoria: | CASTRO, L. F. S.; WATANABE, A.; SCHWAMBACK, D.; WENDLAND, E. C.; CRESTANA, S.
Afiliação: | SILVIO CRESTANA, CNPDIA.
Título: | Variabilidade temporal do escoamento superficial e perda de solo em Neossolos Quartzarênicos
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 14., 2022, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2022. Editores técnicos: Cristiane Sanchez Farinas, Daniel Souza Corrêa, Maria Alice Martins, Maria Fernanda Berlingieri Durigan, Paulo Sérgio de Paula Herrmann Júnior.
Páginas: | 49 p.
ISSN: | 1518-7179
Idioma: | Português
Conteúdo: | A perda de solos férteis devido à erosão acelerada do período chuvoso no bioma cerrado ? este que abriga grande parte das produções agrícolas nacionais ?, é um problema grave e recorrente que afeta a agroindústria e o meio ambiente e causa grandes perdas ecossistemas e econômicas. Para compreender este problema, é necessário avaliar e quantificar os efeitos da intensidade, duração e frequência das precipitações no transporte de sedimentos, em condições ambientais que evidenciem o desenvolvimento da erosão ao longo do tempo. Assim, o presente trabalho tem como objetivo compreender a dinâmica da variável temporal nos processos de perda de solo e escoamento superficial de um solo típico do bioma cerrado, através do monitoramento de escoamento superficial e perda de solo em seis parcelas experimentais de solo exposto construídas em 2011 e 2020, comparando os efeitos causados pela diferença temporal entre ambas e permitindo a elaboração de curvas de escoamento superficial, visando uma melhor compreensão sobre como o tempo interfere na dinâmica de perda de solo na região. O projeto foi implementado no Instituto Arruda Botelho (IAB), em Itirapina, região de clima subtropical úmido com precipitação média anual de 1.486 mm, onde se encontra o Neossolo Quartzarênico órtico (RQo), classe que ocupa aproximadamente 15% da superfície de referido bioma. Fez-se uso de parcelas experimentais de solo exposto com calha, três instaladas em 2011 (OLD) e três instaladas em 2020 (NEW). Durante os períodos de dezembro de 2021, janeiro, fevereiro e março de 2022 foram medidos o volume de escoamento e massa de sedimentos retidos nos sistemas coletores após cada evento chuvoso considerado erosivo para o local. Foi observado, na elaboração das curvas de escoamento superficial, que o transporte de sedimentos nas parcelas NEW foi marcadamente maior que nas parcelas OLD após cada evento chuvoso erosivo de elevada intensidade. Conclui-se que isto se deve a maior estratificação e compactação superficial ocorrida naturalmente nas parcelas OLD com o passar do tempo,protegendo a superfície do efeito ?splash? das gotas de chuva, e à presença de uma porção maior de areia nas amostras coletadas das parcelas NEW, cuja menor coesão facilita o seu transporte pela chuva.
Palavras-Chave: | Escoamento Superficial.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1147159/1/P-Variabilidade-temporal-do-escoamento-superficial-e-perda-de-solo-em-Neossolos.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18097-1) - UPC - RA - DD - PROCI.22/131 -  - 2022/136 - DIS