Data/hora: 12/06/2024 14:18:30

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 11/03/2003
Data da última atualização: | 15/05/2018
Autoria: | VAZ, C. M. P.; HOPMANS, J. W.; MACEDO, A.; BASSOI, L. H.; WILDENSCHILD, D.
Afiliação: | LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.
Título: | Soil water retention measurements using a combined tensiometer-coiled domain reflectometry probe.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Soil Science Society of America Journal, v. 66, n. 6, p. 1752-1759, Nov./Dec. 2002.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | The objective of the presented study was to developa single probe that can be used to determine soil water retention curves in both laboratory and field conditions, by incIuding a coiled TDR probe around the porous cup of a standard tensiometer.
Palavras-Chave: | Calibração; Retençao de água; TDR.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/176909/1/Separata-9608.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (25910-1) - UPC - AP - PP - 01719 -  - 01719 - DIS