Data/hora: 12/06/2024 08:05:38

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 09/12/2015
Data da última atualização: | 22/02/2016
Autoria: | SOUZA, M. A.; SIMOES, W. L.; YURI, J. E.; GUIMARÃES, M. J. M.; SANTOS, J. E.; ARAÚJO, E. F. J.
Afiliação: | M. A. SOUZA, Mestrando da UNEB; WELSON LIMA SIMOES, CPATSA; JONY EISHI YURI, CPATSA; M. J. M. GUIMARÃES, Doutorando da UFRPE; J. E. SANTOS; E. F. J. ARAÚJO.
Título: | Características físicas da pós-colheita da beterraba em função de cinco lâminas de irrigação.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.
Páginas: | p. 868-873.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar características físicas da pós-colheita da beterraba submetida a diferentes laminas de irrigação. O experimento foi conduzido no Campo experimental de Bebedouro, pertencente a Embrapa Semiárido. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro blocos, onde foi avaliado o cultivo da beterraba, cv. Wonder, submetida a cinco laminas de irrigação; 50, 75, 100, 125 e 15% da evapotranspiração da cultura (ETc). Foram avaliadas a produtividade media de raiz, largura e diâmetro da raiz. Pode-se verificar que o aumento da lamina de irrigação apresenta efeito direto nas características físicas da pós-colheita da beterraba cultivar Wonder proporcionando um aumento significativo na produção media de raiz e largura de raiz.
Palavras-Chave: | Beet; Postharvest.
Thesagro: | Beta Vulgaris; Beterraba; Evapotranspiração; Irrigação; Pós-colheita.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/135183/1/Welson-5.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (55155-1) - UPC - AA - CD - 969 -  -  - DIS