Data/hora: 18/05/2024 22:11:13

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | VALIM, P. H.; MASCARENHAS, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Transdutor de pressao capacitivo para manometro de mercurio.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 38., 1986, Curitiba, PR. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.38, n.7, p.429, jul. 1986. Suplemento. Resumos. ref.25-D.1.10.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O transdutor tem como principio um capacitor cilindrico de placas concentricas, cujo comprimento pode variar desde zero ate 65 centimetros. Esta variacao do comprimento e determinada pela variacao da coluna de mercurio do manometro, que corresponde a placa variavel do capacitor. Com as variacoes da pressao, temos uma correspondente variacao linear da capacitancia...
Palavras-Chave: | Capacitor cilindrico; coluna de mercurio; manometro; placas concentricas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5140-1) - UPC - SP - -- - PROCI-86.00009 -  - 1986.00009 - DIS