Data/hora: 12/05/2024 03:32:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	13/02/2001	
Data da última atualização: 	24/04/2007	
Autoria: 	CORRADINI, E.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentacao Agropecuaria.	
Título: 	Comportamento termico de amido de milho.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO INTERUNIDADES EM CIENCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (SICEM 2000), 3., 2000, São Carlos. Programa e resumos... São Carlos: USP-EESC-CETEPE, 2000. p. 115-116. Resumos estendidos.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A utilizacao dos plasticos convencionais cresce cada vez mais no dia a dia do homem moderno, pois numerosas novas aplicacoes surgem frequentemente. Existem citacoes que esses materiais podem levar mais de 50 anos para serem degradados. O agravamento dos problemas ecologicos impoe a necessidade de leis que determinem e regulamente o uso de plasticos biodegradaveis, bem como pesquisas que viabilizem seu uso em determinadas aplicacoes. Muitas pesquisas tem sido realizadas para o desenvolvimento de plasricos baseados em fontes renovaveis, para substituir plasticos derivados do petroleo. A agricultura representa uma fonte abundante de polimeros naturais (amido, zeina, proteina da soja, celulose e outros) para a utilizacao em plasticos. Atualmente ha interesse no desenvolvimento de materiais plasticos cpmpostos essencialmente de biopolimeros. O amido possui caracteristica termoplastica que se adapta as tecnicas comuns de processamento de plasticos. Porem o amido possui grande sensibilidade a umidade, o que limita sua aplicacao. Nesse sentido, modificacoes quimicas  sao necessarias para reduzir a afinidade do amido pela agua, porem compromentendo seu custo e sua biodegradacao. Uma alternativa viavel e a ionozacao da superficie por meio de plasma, produzindo uma superficie hidrofobica. Neste trabalho foi estudado o comportamento termico de tres amidos. Amisol-340 (amido produzido no Brasil), amido-USA (amido produzido nos Estados Unidos). O amido-USA foi modificado por plasma a frio com gas CF4 (no Center for Plasma-Aided Manufacturing - University of Wiscosin-Madison)  para reduzir sua afinidade com agua. O amido modificado e designado por amido-USA(CF4).	
Palavras-Chave: 	Amido de milho; Biopolimeros; Evento cientifico; Instrumentacao; Starch of corn; Tecnica; Termogravimetria.	
Thesagro: 	Calorimetria.	
Thesaurus Nal: 	thermogravimetry.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5839-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00032 -  - 2000.00032 - DIS