Data/hora: 22/05/2024 06:41:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	17/11/2010	
Data da última atualização: 	18/11/2010	
Autoria: 	RODRIGUES, L. N.	
Afiliação: 	LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC.	
Título: 	Molinete: software para cálculo, armazenamento e avaliação da vazão.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRICOLA, 9.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 39., 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das propriedades familiares. Vitória: SBEA, 2010.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Conhecer a variação temporal da vazão é fundamental para o planejamento de uso dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. Na maioria das vezes, entretanto, não é economicamente viável medir direta e continuamente a vazão em um rio. O que usualmente é feito é estabelecer uma relação entre a altura da água em um dado local e a vazão (curva-chave). Para isto são necessárias medidas periódicas da vazão, sendo o molinete um dos equipamentos mais utilizados. O problema que surge é que como a curva-chave deve ser verificada periodicamente, medidas de vazão também devem ser feitas de tempos em tempos, sendo necessário um trabalho de armezanamento e comparação continua das informações coletadas. Além disso, em algumas situações é interessante avaliar os resultados do cálculo da vazão pelos diferentes critérios e também os resultados parciais dos cálculos. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um software, denominado Molinete, para cálculo, armazenamento e avaliação da vazão em rios. O software, desenvolvido utilizando o ambiente de programação Borland Delphi 7.0, está sendo utilizado como ferramenta de apoio no monitoramento de longa duração da vazão do rio Buriti Vermelho.	
Palavras-Chave: 	Descarga líquida; Recursos hídricos.	
Thesagro: 	Hidrologia; Vazão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (32175-1) - UPC - PL - PP - CRI7741 -  - CRI7741 - DIS