Data/hora: 21/05/2024 04:53:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	02/06/2005	
Data da última atualização: 	08/07/2005	
Autoria: 	MEDEIROS, U. K. L.; PEDRINI, M. R. S.; ANDRADE JÚNIOR, W. M.; PARO, F.; SOLDÓRIO, I. L.; MOSCARDI, F.; SOUZA, M. L.; MEDEIROS, M. E. D.	
Título: 	Avaliação da qualidade do inseticida biológico Baculovírus anticarsia obtido a partir do processo de secagem em leito de jorro.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 9., 2005, Recife. Anais... Recife, 2005. p. 190.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A qualidade dos bioprodutos e a conservação das suas propriedades a longo tempo depende principalmente da tecnologia de secagem. A maioria dos baculovírus são produzidos na forma de pós concentrados, pois o material em solução, além de aumentar o custo de estocagem e distribuição, favorece o crescimento de fungos e bactérias contaminantes, iniviabilizando o produto. As empresas que produzem o Baculovírus anticarsia, como também as empresas que realizam pesquisa (Embrapa/PR) neste segmento utilizam o processo de secagem em secadores de leito fixo com temperatura na faixa de 35 a 40°C. Na literatura são encontrados diversos trabalhos de secagem de bioprodutos em spray drying, devido a eficiência e excelente qualidade do produto obtido neste secador, comparativamente ao leito fixo. A secagem em spray é eficiente porém o elevado custo do equipamento muitas vezes inviabiliza sua utilização. O leito de jorro com partículas inertes é utilizado na secagem de pastas e suspensões como um secador de baixo custo, cuja qualidade do produto e compatível com o obtido no spray drying. Consta de uma coluna cônica cilíndrica e um ciclone de Laple para se fazer a coleta do pó. Tem como principal finalidade promover o íntimo contato entre um fluido e partículas relativamente grandes que apresentam fluidização de baixa qualidade, sendo aplicado com eficiência à secagem de materiais granulares, pastas e suspensões, à granulação e ao recobrimento de partículas. Considerando-se a necessidade de se otimizar o processo de secagem do biopesticida e buscando-se alternativas que minimizem custos, preservando a estabilidade, este trabalho visa avaliar a qualidade do inseticida biológico obtido na secagem no leito de jorro através da microscopia eletrônica de varredura e de bioensaios. Foram realizados no leito de jorro três ensaios distintos com níveis de velocidades (10 e 11m/s) e temperaturas (70 e 80°C) do ar de secagem. Avaliou-se através dos bioensaios que a temperatura utilizada no leito de jorro (70 a 80°C) não interferiu na virulência quando foi comparado ao vírus padrão. Esta avaliação foi realizada através da concentração letal média CL50 no 11° dia de infecção. Os resultados da microscopia eletrônica revelaram que os poliedros continuaram intactos após a secagem no leito de jorro, o que comprova que o contato íntimo entre as partículas (atrito) não danifica os poliedros.	
Thesagro: 	Controle Biológico; Praga de Planta.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (25066-1) - UPC - SP - -- - 10467 -  - 10467 - DIS