Data/hora: 27/07/2024 02:11:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio-Norte.	
Data corrente: 	18/06/1997	
Data da última atualização: 	18/06/1997	
Autoria: 	SOUSA, V. F. de; ANDRADE, C. de L. T. de; SOUSA, A. de P.; AGUIAR NETTO, A. de O.	
Título: 	Redistribuicao de agua em solo de textura arenosa sob irrigacao por gotejamento.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 21, 1992, Santa Maria. Anais... Santa Maria: Sociedade Brasileira de Engenharia Agricola/UFSM, 1992. v. 2, p. 963-97	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na regiao de tabuleiros litoraneos, onde predominam solos de textura arenosa e ventos fortes, sistemas de irrigacao localizada, principalmente gotejamento, sao os mais adaptados. Devido suas caracteristicas, esses sistemas de irrigacao devem ser avaliados, tanto na uniformidade de aplicacao quanto na distribuicao de agua no solo, para verificar seus efeitos nas perdas por percolacao profunda e no volume de solo explorado pelo sistema radicular das culturas. Em testes realizados com gotejamento no Campo Experimental da Embrapa/CNPAI, aplicando tres volumes de agua (10, 20 e 30 litros) sob gotejamento, com vazao de emissor de 41.h-1, verificou-se que, nos tres casos, o processo de redistribuicao de agua no solo foi semelhante, havendo uma predominancia de fluxode agua para baixo, proporcionando um formato alongado do bulbo, com reducao progressiva de volume de solo umido. A medida que aumentou o volume aplicado, o fluxo vertical cresceu sensivelmente, acentuando-se as perdas por percolacao profunda. A aplicacao de 20 litros proporcionou um volume de solo umido capaz de atender a abrangencia do sistema radicular da maioria das culturas, sem ocorrer perdas por percolacao abaixo de 80 cm.	
Palavras-Chave: 	Bulbo umido.	
Thesagro: 	Irrigação por Gotejamento; Umidade do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (5673-1) - UPC - SP - -- - S 10864 -  - S 10864 - DIS