Data/hora: 27/07/2024 01:48:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	MANTOVANI, G. L.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	UFSCar-DEMa; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Blendas condutoras de borracha termoplastica e polianilina.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLIMEROS, 3., nov. 1995, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Polimeros, 1995.	
Páginas: 	p.475-478.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	We have succeeded to produce conducting elastomeric blends of poly(styrene-ethylene/butylene-styrene) triblock copolymer and polyaniline. Flexible, free-standing lustrous films were obtained by casting using polyaniline doped with camphor sulfonic acid, whose counter-ion induces solubility. These blends possess a remarkable low percolation threshold reaching electrical conductivities of approximately 10E-2 and approximately 5S/cm, respectively for 1% and 2,5% content of the conducting polymer in the blend.	
Palavras-Chave: 	Blendas condutoras; Borracha termoplastica; Conducting elastomeric blends; Polianilina; Polimeros; Polyaniline.	
Thesaurus Nal: 	polymers.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5493-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00061 -  - 1995.00061 - DIS