Data/hora: 27/07/2024 12:07:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	11/01/2018	
Data da última atualização: 	05/12/2018	
Autoria: 	CARTAXO, W. V.; SILVA, O. R. R. F.	
Afiliação: 	WALTEMILTON VIEIRA CARTAXO, CNPA; ODILON RENY RIBEIRO FERREIRA SILVA, CNPA.	
Título: 	Desenvolvimento e avaliação de uma semeadora a tração manual para sementes de algodão com línter.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 11., 2017, Maceió. Resumos... Inovação e rentabilidade na cotonicultura: resumos... Brasília, DF: Associação Brasileira dos Produtores de Algodão - Abrapa, 2017.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O plantio do algodão utilizando-se semente com línter, é um obstáculo para a uniformidade do estande final, visto que elas se aderem umas às outras, originando um aglomerado que dificulta a distribuição na linha de plantio. O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento institui a Portaria Nº 607, artigo 2, de 14 de dezembro de 2001, que a comercialização da semente do algodão só poderá ser feita na forma deslintada, cujo processo rotineiro é através do uso de produtos químicos que poderão ser altamente tóxicos ao usuário. Por isso, agricultores familiares de bases ecológicas e orgânicas continuam plantando sementes de algodão com línter, na forma manual, operação trabalhosa e onerosa, face o ritmo lento do plantio, e a necessidade posterior de se fazer o desbaste. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma semeadora a tração humana para o plantio de sementes de algodão com línter. O equipamento foi desenvolvido em uma oficina local próximo a Embrapa, em Campina Grande, PB, que consta de um chassi, duas rabiças, roda dianteira de sustentação e acionamento do sistema de distribuição por meio de duas engrenagens dentadas e corrente de acionamento. O sistema de distribuição das sementes é composto por um disco dentado, um rotor acanelado, uma comporta lateral para regular a quantidade de sementes, um funil de latão para receber e conduzir as sementes até o sulco de plantio aberto por um sistema do tipo facão. A cobertura da semente é feita por uma corrente de arrasto e uma roda giratória em v. As sementes para o plantio são colocadas em uma caixa metálica com capacidade de armazenar 5 kg de sementes. O protótipo pesa aproximadamente 25 kg e demanda uma força de 14 a 22 kgf de força humana para a operar em solos de leve a mediano. O funcionamento da semeadora é realizado quando o operador impulsiona o equipamento fazendo girar a roda motriz dianteira, que aciona o sistema de transmissão e este o mecanismo de distribuição das sementes, além de promover a abertura dos sulcos por meio do facão. Os resultados de campo indicam redução significativa nos custos do plantio, pois com o uso do equipamento gastase em torno de 8 horas para implantar 1 ha, com a distribuição de 12 a 18 sementes por metro linear a uma velocidade media de deslocamento (operacional) de 0,80 m/s.	
Palavras-Chave: 	Tração humana.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Algodão; Línter; Semente.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170859/1/Desenvolvimento-semeadora-linter.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (28550-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS