Data/hora: 24/05/2024 23:59:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	13/10/1997	
Data da última atualização: 	08/07/2019	
Autoria: 	COELHO, E. J. P.	
Título: 	Drenabilidade do Projeto Baixa de Irece.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Brasilia: CODEVASF, 1982.	
Páginas: 	15p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudo das condicoes de drenabilidade da area do Projeto Baixa de Irece, em area 232.000 hectares de terras irrigaveis indicam que surgirao com o tempo problemas de drenagem subterranea. A simulacao dos efeitos da recarga causada pela irrigacao no lencol freatico foi feita por meio de modelo matematico e emprego de computador. Foram consideradas recargas da irrigacao por sulcos e por aspersao. Os resultados sao apresentados em mapas com curvas de isoprofundidade do lencol freatico depois de varios anos de irrigacao, com cada sistema testado. O gotejamento nao produziria elevacao do lencol freatico. Os custos da drenagem subterranea seriam maiores se a irrigacao fora por sulcos e menores se fora por aspersao.	
Palavras-Chave: 	Bahia; Irece.	
Thesagro: 	Hidrografia; Hidrologia; Lençol Freático; Relevo; Solo.	
Thesaurus Nal: 	soil.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (10129-1) - ADD - FL - PP - 05104 -  - 05104 - DIS