Data/hora: 13/06/2024 08:25:24

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 15/06/1999
Data da última atualização: | 29/03/2017
Autoria: | SILVA, J. dos S. V. da; ABDON, M. de M.; PADOVANI, C. R.; PIETSCH, R. W.
Afiliação: | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS). Instituo de Pesquisas Espaciais (Sao Jose dos Campos, SP). CCRS (Ottawa, Canada).
Título: | Utilizacao de dados SAR para mapeamento de inundacao e vegetacao no Pantanal brasileiro - resultados preliminares.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: GLOBESAR 2 MID-TERM SYMPOSIUM, 1., 1998, Cartagena. RADARSAT Applications in Latim America. Canada: Canada Centre for Remote Sensing/ IGAC / GLOBESAR 2, 1998. p.226-234.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Esta pesquisa faz parte do GlobeSar 2, desenvolvida em convenio de cooperacao tecnico-cientifica entre a EMBRAPA-CPAPantanal, o INPE e o CCRS (Centro Canadense de Sensoriamento Remoto). Objetiva avaliar imagens de RADARSAT para identificar areas inundadas e para diferianciar tipos de vegetacao em duas areas do Pantanal. A area 1 localiza-se na Sub-regiao da Nhecolandia, cujo centro e a cordenada 18 59' 00''S and 56 39'38''W, e a area 2 localiza-se na Sub-regiao do Nabileque com coordenada central 19 37'S and 57 07'W. Os seguintes materiais estao sendo utilizados na elaboracao deste estudo: 1) Quatro imagens RADARSAT S2D de 1997 no modo SAR standard 2 beam, tipo path image (SGF), espacamento entre pixels de 12,5 x 12,5 metros; 2) Fotos aereas obliquas 35 mm e fotos obtidas no solo; 3) Estudos hidrologicos, mapas de inundacao e vegetacao pre-existentes sopbre a area 2 (Nabileque) na escala de 1:100.000, obtidos por imagens de Landsat; 4) Mapa de vegetacao da area 1 (Nhecolandia) na escala de 1:50.000, obtidos por imagem de Landsat; 5) Sistemas de Informacoes Geograficas (SGI/INPE) e Sistema de Tratamento de Imagem (PCI v. 6.2.2). Como verdade de campo foram utilizados os mapeamentos efetuados para a regiao, acrescidos de trabalhos de campo. A interpretacao das imagens de  radar foi de modo visual. As imagens foram processadas da seguinte maneira: 1) Recortadas em modulos especificos para a regiao de estudo; 2) Aplicacao de filtro Fkuan 3x3 para remocao do specke; 3) Escalonamento de 16 para 8 bits (256 niveis de cinza); 4) Registro imagem x imagem e imagem x mapa; 5) Criadas uma imagem diferenca (seca - cheia); 6) Criadas composicoes coloridas com duas imagens originais e a imagem diferenca. Sao apresentados resultados preliminares apenas para a area 1. Verificou-se que o contraste maior entre asa fisionomias ocorre na imagem da epoca seca, porem agua livre (cursos d'agua, alagados e baias) sao facilmente identificados na imagem da epoca cheia. Nessa imagem a separabilidade fisionomica nao e nitida, enquanto que na epoca seca e melhor. A composicao colorida ofereceu melhores resultados, permitindo identificar areas com Cerradao (Savana Florestada) e Campo (Savana Gramineo lenhosa), porem areas de Cerrado (Savana Arborizada) e Campo Cerrado (Savana parque) nao foram perceptiveis; as lagoas puderam ser identificadas em 1) Baias ou Salinas sem plantas emergentes; 2) Baias com plantas emergentes e 3) Baias em processo de seca com plantas herbaceas e arbustivas. A diferenca de pastejo nativo rapado, ficou acentudada na imagem da epoca cheia.
Palavras-Chave: | Brasil; Dados SAR; Mapeamento; Mapping; SAR data; Wetland.
Thesagro: | Inundação; Vegetação.
Thesaurus Nal: | Brazil; Pantanal; vegetation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (39855-1) - UPC - SP - PP - SP15977 -  - 15977 - DIS