Data/hora: 05/06/2024 09:19:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	09/07/2002	
Data da última atualização: 	22/10/2004	
Autoria: 	ALMEIDA, O. A. de.	
Título: 	Efecto de la utilizacion del agua de drenaje y del alejamiento de la linea de goteo en el riego de citricos.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	2000.	
Páginas: 	186p. + anexo	
Idioma: 	Espanhol	
Notas: 	Tesis ( Doctoral em Agonomia)  - Universidad Politecnica de Valencia.	
Conteúdo: 	     Con el objetivo de evaluar los efectos de la aplicación del agua de drenaje a diferentes fracciones de lavado en el ascenso dela freática y sus consecuencias sobre las característica físicas y químicas del suelo y las plantas,además de estudiar los efectos del alejamento de las lineas portagoteros del tronco de los árboles de cítricos sobre la composicíon elemental de las hojas de naranjo,la productividad y la calidad intrínseca del fruto,se realizó um ensayo en la temporada de cítrico 98/99,en la Finca " El Salador",situada a 3 Km al este de la población de Sueca (Valencia),con una altitud de 7 metros sobre el nivel del mar,coordenadas geográficas de 39° 12' latitud norte y 0° 18' longitud oeste de Greenwich.El suelo corresponde al orden de los Entisoles,suborden Aquents (propios de las zonas hidromofas próximas a la Albufera de Valencia),geológicamente al cuaternario,con textura hasa los 30 cm de profundidad arcillosa Fina,y valores medidos de pH=8,57,RAS=2,73(mmol/L)¹/ ² y CEe=1,23dS/m (extracto de saturación),38% de carbonatos totales y 2,3% de materia Orgánica.La profundidad media de la capa freática oscila entre 65 y 80cm,en función del riego de las áreas cercanas cultivadas de arroz y/o de la extracción del agua mediante bobeos para su utilización en el riego de los citricos de la finca.El tipo climático es mediterráneos subtropical,con temperatura media anual de 18,2°C y precipitación anual media de 564mm. El agua utilizada en el riego fue una mezcla incontrolable del agua de drenaje (CE entre 3.05-4.21 dS/m,RAS y RAS° entre 2.83-4.00 y 3.41-4.84(mmol/L)¹/ ²),con el agua de la acequia Real de Júcar (CE entre 1.18 -1.43 dS/m RAS y RAS° entre 1.37-1.81 y 1.74-2.43 (mmol/L)¹/ ²),cuya CEdel agua de riego (CEar) varió en la temporada entre 1,21 y 2,57 dS/m,el RAS y el RAS° variable entre 1,44-4,46 y 1,52-4,79 (mmol/L)¹/ ²) respectivamente clasificando el agua de riego en general como C3S1.
     El área experimental tenía unas dimensionnes de 2 ha dentro de una superficie cultivada de 5 ha del área de cítricos,variedad "Navelat" (Citrus Sinensis (L.) Osbech), teniedo como patrón "citrange troyer" (Citrus sinensis (L.) Osbech x Poncirus irifoliata (L,) Ref), con una edad aproximada de 11 años,plantando en marco de 6x4m.El área fue dividida en 4 sectores donde se aplicaron los tratamietos correspondientes a las fracciones de lavador del 15,25,35 y 45%,correspondientes al 50,75,90 y 100% del rendimento potencial del naranjo.Cada sector fue dividido en 4 bloques a los que se asignaron de manera aleatoria los subtratamietos correspondientes al alejamieto de las tuberías portagoteros de 50,100 y 150 cm del tronco del árbol.Cada bloque constó de tres líneas de plantas,una para cada subtratamieto,en las que se selecionaron tres plantas de cada línea.
     Considerando los resultados obtenidos se puede decir que es posible la utilización de agua de drenaje mezclada con agua de buena calidad durante um largo periodo de tiempo,sin salinizar o sodificar el suelo,ya que el suelo del área del ensayo después de 12 años utilizando una mezcla de agua de drenaje con agua de la acequia Real del Júcar,puede ser classificado como un suelo normal (Richard,1993) o ligeramente salino (Pizarro,1985).Además se puede afirmar que fracción de lavado influyó estadisticamente en la variación media de la producción estimado de frutos,en la profundidad de la capa freática,en la concentración de los elementos químicos de las hojas,y en la calidad del fruto cítrico.El alejamieto de las tuberias de goteros no tuvo mucha influencia en la variación de los nutrientes en las hojas de cítricos,pera influyó en la variación de la altura,el diametros el peso medio y el espesor de la corteza del fruto.  	
Palavras-Chave: 	Agua salinia; Management; Quality.	
Thesagro: 	Drenagem; Fertirrigação; Irrigação; Manejo; Qualidade da Água.	
Thesaurus Nal: 	Citrus; drainage; fertigation; irrigation; saline water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CPATSA - (24704-1) - ADD - TS - PP - 22/2000 -  - 2000.00022 - DIS
CNPMF - (21263-1) - UPC - TS - -- - 00/43 -  - 00/43 - DIS