Data/hora: 01/06/2024 11:44:43

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 17/05/2022
Data da última atualização: | 04/07/2022
Autoria: | SILVA, J. G. da; BASTOS, R. A. de; NASCENTE, A. S.; DIDONET, A. D.; ALMEIDA, R. de A.
Afiliação: | JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; REGINALDO APARECIDO DE BASTOS, CNPAF; ADRIANO STEPHAN NASCENTE, CNPAF; AGOSTINHO DIRCEU DIDONET, CNPAF; ROGÉRIO DE ARAÚJO ALMEIDA, UFG.
Título: | Passos para a construção de cultivadores acionados por motocicleta.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022.
Páginas: | 42 p.
Série: | (Embrapa Arroz e Feijão. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 59).
ISSN: | 1678-9601
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um conjunto motocultivador foi desenvolvido para controlar plantas daninhas em lavouras de grãos de pequenos empreendimentos com agricultura convencional ou agroecológica. O conjunto foi adaptado de uma motocicleta para servir de fonte de tração e o desenvolvimento de cinco modelos de cultivadores capazes de operar entre fileiras de plantas espaçadas de 40 cm a 50 cm. Na motocicleta foi instalado um kit triciclo com redutor de velocidade, um diferencial e sistema de refrigeração para o motor. Os cultivadores desenvolvidos se diferenciaram por causa dos seus componentes ativos e pela forma de ação sobre as plantas daninhas, providos de enxada tipo asa de andorinha; lâmina; discos opostos concêntricos; discos opostos concêntricos duplicados; e discos opostos defasados. Nos ensaios ficou demonstrado que os quatro cultivadores, dos tipos andorinha, lâmina, concêntrico e desencontrados, devem estar entre os selecionados pelo produtor rural, os quais apresentam desempenhos semelhantes, adequados e superiores ao de discos opostos concêntricos duplicados, relativamente a melhor controle de plantas daninhas e menor demanda de potência na operação. A motocicleta está presente em várias propriedades do meio rural, possibilitando a utilização como tração para implementos controladores de plantas daninhas sem descaracterizá-la como veículo de transporte, portanto é uma alternativa viável para o aumento do rendimento operacional dos cultivos nos pequenos empreendimentos familiares, contribuindo com as metas 2.3 e 2.4 do segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável) da Organização das Nações Unidas.
Palavras-Chave: | Desempenho de cultivadores; Motocultivador; Performance of cultivators; Planta daninha; Selo ODS 2; Weeding.
Thesagro: | Capina Mecânica; Controle Mecânico; Feijão; Implemento Agrícola; Phaseolus Vulgaris.
Thesaurus Nal: | Beans; Mechanical weed control; Weeds.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1143149/1/bpd59-2022.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (36427-1) - UMT - FL - DD - BPD 59 - CNPAF - 2022.bpd59 - DIS