Data/hora: 24/05/2024 20:44:14

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 15/05/2014
Data da última atualização: | 03/12/2015
Autoria: | TEIXEIRA, A. H. de C.; HERNANDEZ, F. B. T.; ANDRADE, R. G.; LEIVAS, J. F.; BOLFE, E. L.
Afiliação: | ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CNPM; UNESP; RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM; EDSON LUIS BOLFE, CNPM.
Título: | Irrigation performance assessments for corn crop with LANDSAT images in the São Paulo State, Brazil.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 2., 2014, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI, 2014.
Páginas: | p. 739-748.
DOI: | http://dx.doi.org/10.12702/ii.inovagri.2014-a099
Idioma: | Português
Notas: | Esse artigo também foi publicado na revista Water Resources and Irrigation Management, v. 3, n. 2, 2014.
Conteúdo: | A evapotranspiração (ET) e coeficiente de cultura (Kc) foram modelados em uma fazenda comercial com a cultura do milho irrigada por pivôs centrais para grãos e silagem, no lado noroeste do Estado de São Paulo, Brasil. Para obtenção da ET, o algoritmo SAFER (Simple Algorithm For Evapotranspiration Retrieving) foi aplicado em imagens do satélite Landsat durante os ciclos produtivos (CP) de março a agosto de 2010. Funções polinomiais relacionando o coeficiente de cultura (Kc) com os graus-dias acumulados (GDac) permitiram a estimativa da evapotranspiração em condições potenciais (ETp). Adicionando dados de evapotranspiração de referência (ET0), precipitação (P), irrigação (I) e produtividade (Yp), os desempenhos de irrigação foram analisados. A Evapotranspiração Relativa (RET) ficou entre 0,78 e 1,00 enquanto que a Deficiência Hídrica (WD) apresentou um máximo de 110 mm CP-1. O Suprimento de Água Relativo (RWS) com valores de 1,1 a 1,4 evidenciou altas taxas de drenagem. Os valores físicos da produtividade da água, baseada na ET (WPET) estiveram entre 1,4 e 2,8 kg m-3 para grãos e 8,8 e 14,1 kg m-3 para silagem, com os valores monetários correspondentes para grãos de 0,34 a 0,68 US$ m-3, apresentando elevado retorno quando comparados com outras culturas anuais.
Thesaurus Nal: | Crop coefficient; Evapotranspiration; Remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/102216/1/3855.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (3855-1) - UPC - AA - DD - 14/011 - AA - 2014.011 - DIS