Data/hora: 09/06/2024 08:21:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	18/04/2008	
Data da última atualização: 	18/04/2008	
Autoria: 	ANGELOCCI, L. R.; MARIN, F. R.; PILAU, F. G.; RIGHI, E. Z.; FAVARIN, J. L.	
Título: 	Balanço de radiação de renques de cafeeiros	
Título original: 	Radiation balance of coffee hedgerows.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.3, mai.-jun., p.274-281, 2008	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	The radiation balance of hedgerows is an important variable in studies of mass and energy exchanges between parcial ground cover crops and the atmosphere. This paper describes a device with eight net radiometers encompassing the plants of a hedgerow. The radiometers were moved along a length of hedgerow, in a continuous and reversible movement. The canopy net radiation in this length (Rnc) was found by integration of the measurements over the notional cylinder formed. The device showed good performance and provided reliable measurements of Rnc of coffee hedgerows, showing itselfto be an useful technique of measurement in field conditions. Good correlations between Rnc and global solar radiation, turfgrass and coffee crop net radiation were found in 15-min, daytime and 24-hr periods, allowing the possibility of estimating Rnc from these simple measurements. Beer?s law was also used to have an independent estimation of Rnc. A good agreement was found between values of Rnc estimated by this law of attenuation and those integrated by the device in periods of 15 min, with overestimation of 10%, whereas for values integrated over daytime periods the agreement was not satisfactory.

A radiação, tanto de ondas curtas como de ondas longas, absorvida por um renque de plantas de uma cultura que cobre de forma descontínua o solo, é uma variável importante para os estudos das trocas de massa e de energia com a atmosfera. Este trabalho apresenta um dispositivo que movimenta oito saldo-radiômetros dispostos em torno de um renque. O movimento de ida e volta ao longo de um trecho de um renque, permite a integração do saldo de radiação na superfície de um cilindro nocional de medidas, representando o balanço de radiação (Rnc) do trecho amostrado. O equipamento apresentou um bom desempenho quando empregado em dois cafezais, mostrando potencial para a realização de medidas de campo, com valores medidos confiáveis. Foram obtidas boas correlações entre Rnc e a irradiância solar global e, também, entre Rnc e o saldo de radiação medido sobre gramado e sobre o cafezal, para dados obtidos em intervalos de 15 minutos, diurnos e diários. Uma adaptação da Lei de Beer também foi avaliada para modelagem de Rnc, resultando valores superestimados em 10% em relação aos valores integrados em 15 minutos pelo dispositivo móvel , mas para os integrados no período diurno a concordância entre dados estimados e medidos não foi boa.	
Palavras-Chave: 	correlação; instrumentação; net radiation; saldo de radiação.	
Thesagro: 	Radiação Solar.	
Thesaurus Nal: 	correlation; instrumentation; solar radiation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21055-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS