Data/hora: 25/05/2024 14:34:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	04/11/1997	
Data da última atualização: 	04/11/1997	
Autoria: 	CALIARI, C. C. L.; ARAUJO, A. A.; GOMES, F. A. N.	
Título: 	Identificacao de atributos de grafos em imagens de mapas viarios (para problemas de roteamento).	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO E FEIRA PARA USUARIOS DE GEOPROCESSAMENTO, 2., 1996, Curitiba. GIS Brasil 96: anais. Curitiba: SAGRES, 1996.	
Páginas: 	p.388-391	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma das dificuldades que surgem quando estamos trabalhando em problemas que sugerem a utilizacao de um grafo retirado a partir de uma imagem de uma malha viaria existente, e exatamente retirar da malha os atributos para construir o seu grafo equivalente de maneira otimizada. Neste artigo, apresentamos um algoritmo que, a partir de um mapa viario ja digitalizado, gera, automaticamente, seu grafo equivalente que contem vertices, arestas e o custo das ligacoes existente entre vertices.	
Palavras-Chave: 	Geoprocessamento; Geoprocessing; GIS; SIG; Sistemas de Informacoes Geograficas.	
Thesaurus Nal: 	geographic information systems.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (5839-1) - ADD - PL - -- - 526 - CON - 1996.00013 - DIS