Data/hora: 07/06/2024 12:04:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	09/01/2024	
Data da última atualização: 	09/01/2024	
Autoria: 	VICENTE, L. E.; PADILHA, M. C. C.; SILVA, A. F. da; KOGA-VICENTE, A.; DEMATTÊ, J. A. M.; GUERRERO, J. V.; ARAUJO, L. S. de; SILVA, G. F. da.	
Afiliação: 	LUIZ EDUARDO VICENTE, CNPMA; MANUELA CORRÊA DE CASTRO PADILHA; ALESSANDRA FAGIOLI DA SILVA; ANDRÉA KOGA-VICENTE; JOSÉ ALEXANDRE MELO DEMATTÊ, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; JOÃO VITOR GUERRERO; LUCIANA SPINELLI DE ARAUJO, CNPMA; GABRIEL FERNANDES DA SILVA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.	
Título: 	Imagens hiperespectrais do sensor PRISMA na detecção de argilominerais em solos tropicais.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 20., 2023, Florianópolis. Anais [...]. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2023. Ref. 156060.	
Páginas: 	p. 2004-2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: O mapeamento sistemático de solos constitui informação básica para o uso sustentável do território, sendo notória a necessidade de mapeamentos de componentes do solo como os argilominerais (e.g. caulinita), fundamentais para estimativas de Carbono Orgânico no Solo (COS) vs produtividade agrícola. A identificação de argilominerais em solo por Sensoriamento Remoto oferece rapidez, boa precisão e baixo custo para aplicações em larga escala, sobretudo considerando-se as novas possibilidades com o uso de sensores hiperespectrais. Dessa forma, esse trabalho utiliza dados do sensor hiperespectral PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) na região de Piracicaba, SP, e sua aplicação no mapeamento de argilominerais no solo. Para tanto, as imagens PRISMA foram validadas com 27 pontos de análises laboratoriais, considerando medidas de argila coletadas em campo. A despeito da complexidade do alvo, os resultados apresentaram boa reprodutibilidade de espectros de solo e suas feições espectrais diagnósticas (x-0,42) associadas a compostos argilominerálicos.	
Palavras-Chave: 	Componentes minerais; Hiperespectral.	
Thesagro: 	Argila; Sensoriamento Remoto; Solo Tropical.	
Thesaurus Nal: 	Clay minerals; Hyperspectral imagery; Remote sensing; Tropical soils.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160568/1/Vicente-Imagens-hiperespectrais-2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (17555-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS