Data/hora: 07/06/2024 13:31:38

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 31/12/2014
Data da última atualização: | 31/12/2014
Autoria: | SANTOS, F. P.; TEXEIRA, J. C.; COELHO, E. F.; OLIVEIRA, R. C.; ARAÚJO, R. T. M.
Afiliação: | F. P. SANTOS, UFRB; J. C. TEXEIRA, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; R. C. OLIVEIRA, UFRB; R. T. M. ARAÚJO, UFRB.
Título: | Desempenho de emissores de baixo custo para uso em irrigação localizada.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In:INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 2., 2014, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI, 2014.
DOI: | 10.12702/ii.inovagri.2014-a713
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os emissores usados na irrigação localizada até pouco tempo eram usados para atender a sistemas de maior custo. Atualmente existem emissores de custo pelo menos 50% menor que os encontrados no mercado. A falta de informações do desempenho desses emissores deixa os produtores sem indicadores para avaliar o produto. O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de emissores de baixo custo por meio da variação de vazão e de pressão entre o primeiro e ultimo emissor da linha lateral. Usou-se um delineamento experimental inteiramente casualizados em esquema de parcelas subdivididas, com o tipo de emissor na parcela (gotejador autocompensante, gotejador perfurado, de vazão regulável, gotejador difusor de orifício fixo, gotejador ajustável de vazão regulável com regulagem de um giro do emissor e com dois giros do emissor) e pressão de serviço na subparcela (30, 60, 90 e 120 kPa). A pressão de 30 kPa foi a que resultou em maior variação de vazão e pressão e a de 120 kPa a que resultou em menor variação. O emissor perfurado de vazão regulável foi o que apresentou as maiores variações de vazão independente das pressões de serviço e o gotejador autocompensante o que resultou em menores variações de vazão para pressões acima de 30 kPa. As variações de pressão na linha lateral foram menores para o gotejador autocompensante e para o gotejador ajustável de vazão regulável em relação aos demais.
Palavras-Chave: | Difusores; Gotejamento.
Thesagro: | Irrigação localizada.
Thesaurus Nal: | Diffusers; Microirrigation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114680/1/Desempenho-de-emissores-I525T861-INOVAGRI.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (30333-1) - UPC - AA - DD - Online -  -  - DIS