Data/hora: 08/06/2024 03:32:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.; ARTAXO; P.; MARTINS, J. V.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-Instituto de Fisica.
Título: | Um estudo da variabilidade espacial do elemento Ti em meios porosos com o uso da técnica de indução de raios X por prótons (PIXE).
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.
Páginas: | p.107.
Idioma: | Português
Conteúdo: | E apresentado um metodo para medida e estudo da variabilidade espacial de Ti em meios porosos. Em particular, utilizando-se amostras de solo da Estacao Experimental de Pindorama, do Instituto Agronomico do Estado de Sao Paulo-SP, e a tecnica PIXE, o elemento Ti foi analisado e medido em micrograma/grama. Adicionalmente, com o uso da analise de Fourier foi determinada a frequencia de ocorrencia de faixas de concentracoes de Ti no campo estudado. Sabe-se que um ghrande numero de elementos estao presentes em solos, sendo os mais comuns Al,Si,K,Ca,Ti,V,Cr,Fe,Cu,Zn,Br,Rb,Mo,Cd e Pb. Assim como em amostras biologicas, muitos destes elementos apresentam grande importancia para a nutricao de plantas, enquanto outros sao toxicos e alguns tem comportamento nao-totalmente conhecido. Resultados desta tecnica mostraram que, pelo fato de o metodo PIXE ser rapido, nao-destrutivo e util para identificar e medir elementos e elementos-traco em amostra de solo e outros meios porosos, e possivel o estudo da variabilidade em concentracao e a distribuicao em campo, em termos da frequencia de ocorrencia, do elemento estudado. Na analise das amostras foi utilizado um acelerador Pelletron, serie S, instalado no Instituto de Fisica da USP, SP. Nas analises foi utilizada energia de 2,4Mev, corrente tipica de 15nA e tempo da ordem de 400 segundos/amostra. Para calibracao usou-se um material padrao como referencia (NIST-SRM no. 1646), do Bureau Nacional de Padroes, recomendado para analises de sedimentos, solos e materiais com matriz similar.
Palavras-Chave: | Elemento-traço; Espacial; Estudo; Meio poroso; Pindorama-SP; PIXE; Técnica; Ti; Variabilidade.
Thesagro: | Indução; Próton; Raio X; Solo.
Thesaurus Nal: | titanium.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5374-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00023 -  - 1994.00023 - DIS