Data/hora: 08/06/2024 00:37:26

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 26/09/1997
Data da última atualização: | 26/09/1997
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; FLOCCHINI, R. G.; ARTAXO, P.; CRESTANA, S.
Afiliação: | CNPDIA; University of California; USP.
Título: | Pixe como metodo na agricultura de precisao para determinacao de mapas da concentracao de elementos em campos agricolas
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997
Páginas: | p.188-193
ISBN: | 85-86463-01-9
Idioma: | Português
Notas: | In: SIMPOSIO NACIONAL DE INSTRUMENTACAO AGROPECUARIA, 1., 1996, Sao Carlos. Anais do I SIAGRO. Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997.
Conteúdo: | A concentracao de elementos-traco em plantas e frequentemente correlacionada com a abundancia desses elementos em solos e rochas. Uma vez que a producao de alimentos e a qualidade do meio ambiente tem tido papel de destaque para o ser humano, um melhor entendimento do comportamento de elementos, elementos-traco e dos micronutrientes no sistema solo-planta mostra-se significativo. A abundancia de elementos, elementos-traco e micronutrientes em solos governa a fonte apropriada destes elementos para os organismos vivos e, ademais, sao de grande importancia no meio ambiente. Neste trabalho, medidas da concentracao de fosforo em (ug/g) em amostras de solo e um estudo da variabilidade espacial desse elemento em um campo agricola de 5000m² sao apresentados com o uso da tecnica de inducao de raios X por particulas (PIXE), a qual encontra aplicacao na agricultura de precisao. O solo utilizado nas analises foi coletado do campo C da Estacao Experimental de Pindorama, com area de 532,8 ha e situada na regiao sul do municipio de Pindorama, aproximadamente com coordenadas 48'55' W e 13'S. As amostras de solo analisadas pela tecnica PIXE foram colhidas de diferentes locais do campo agricola experimental, com intervalos de 5 metros e a 15 centimetros de profundidade. A analise das amostras foi realizada no acelerador Pelletron serie S, Modelo SSDH, instalado no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo.
Palavras-Chave: | Agricultural instrumentation; Congress; Congresso; Instrumentacao agropecuaria; Mineral nutrient; Pixe; Precision farm; Precision farming.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Automação; Nutriente Mineral.
Thesaurus Nal: | automation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)

Exemplares:

CNPTIA - (6541-1) - ADD - PL - -- - 630.284 - SIM - 1997.00016 - DIS
CNPMF - (14336-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.00108 - DIS