Data/hora: 09/06/2024 07:03:53

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/02/2006
Data da última atualização: | 17/07/2014
Autoria: | ALES, C. R.; ASSIS, O. B. G.
Título: | Caracterização estrutural e avaliação da eficiência de filtragem de velas cerâmicas porosas modificadas.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999. 13 p.
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 31).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho são apresentados os resultados parciais da alteração de velas comerciais pelo revestimento de SiO2 seguindo de tratamentos de hidrofilização e do depósito de enzimas. Caracteriza-se as superfícies filtrantes por técnicas microscópica de varredura eletrônica (MEV), e espectroscópicas de energia dispersiva de raios-X (EDX) e infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) bem como, testes para avaliação da eficiência do sistema de filtragem em fluxo contínuo.
Palavras-Chave: | EDX; FTIR; MEV; Microscopia de Varredura Eletrônica; Raio-X.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/9411/1/CT31_99.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9411-1) - UPC - FL - -- - PROCI-99.00001 -  - 1999.00001 - DIS