Data/hora: 01/06/2024 11:38:18

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 11/02/2008
Data da última atualização: | 01/04/2024
Autoria: | SILVA, R. R.; SILVA, F. F.; GUIMARÃES, L. M.; AZEVEDO, V. W. B.; ARAUJO FILHO, J. C. de; GOMES, E. C.
Afiliação: | R. RODRIGUES SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO; F. F. SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; L. M. GUIMARÃES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; V. W. B. AZEVEDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; JOSE COELHO DE ARAUJO FILHO, CNPS; E. C. GOMES, BOLSISTA DO CNPQ.
Título: | Aplicação do MDT na classificação de relevo da carta Piaçabuçu, estado de Alagoas, na escala de 1:100.000.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do trabalho foi gerar o Modelo Digital do Terreno (MDT) e sua visualização bi- e tridimensional junto com o mapa de declividade por meio do aplicativo ArcGIS. Para geração do MDT foram utilizadas informações altimétricas provenientes da carta topográfica de Piaçabuçu na escala 1:100.000. Conforme a declividade, as classes de relevo foram classificadas em Plano: menos de 3%, suave ondulado: 3 a 8%, ondulado: 8 a 20%, forte ondulado: 20 a 45%, montanhoso: 45 a 75% e escarpado maior que 75%.
Palavras-Chave: | Declividade; Geoprocessamento; Modelo Digital do Terreno.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/339373/1/Aplicacao-do-MDT-na-classificacao-de-relevo-2007.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (12955-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2008.00088 - DIS