Data/hora: 09/06/2024 20:57:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.	
Data corrente: 	25/06/1996	
Data da última atualização: 	21/11/2011	
Autoria: 	BACK, A. J.	
Título: 	Análise de características pluviometricas para o litoral de Santa Catarina e simulacao de sistemas de drenagem.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa, MG: UFV, 1990.	
Páginas: 	95p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Por meio da analise dos dados de 52 estacoes pluviometricas foram determinadas as precipitacoes maximas provaveis com duracao de 1 a 7 dias para os periodos de retorno de 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos. Determinou-se, tambem, a chuva critica para os projetos de drenagem agricola. Com a equacao de Glover-Dumm simulou-se a variacao no espacamento de drenos em funcao das caracteristicas hidrodinamicas do solo, das caracteristicas geometricas do perfil, das exigencias das culturas, dos tipos de drenos, da chuva critica. Estimou-se, tambem, por meio da equacao de Kraijenhoff, a variacao da descarga pelos drenos e da altura do lencol freatico em funcao de recargas causadas por 5 dias de chuva, que ocorrem com frequencia de cinco vezes por ano. A chuva critica paradrenagem do solo variou de 40 a 55 mm; e, os maiores valores ocorreram no Litoral Norte do Estado e os menores valores, na regiao do Litoral Sul e Regiao Colonial Serrana de Santa Catarina.     ...	
Palavras-Chave: 	Brasil; Precipitacoes maximas; Precipitation; Santa Catarina; Spacing.	
Thesagro: 	Chuva; Drenagem; Espaçamento.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; drainage; rain.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (6539-1) - ADD - TS - PP - TS 008/1990 -  - TS008/1990 - DIS