Data/hora: 03/06/2024 10:51:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/07/2016
Data da última atualização: | 11/07/2016
Autoria: | CEZARO, J. A. de; TREVISAN, R.; BALBINOT, R.
Afiliação: | Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de Santa Maria.
Título: | Propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 86, p. 135-143, abr./jun. 2016.
DOI: | http://dx.doi.org/10.4336/2016.pfb.36.86.884
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esse estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas da madeira de Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk. Foram utilizadas três árvores com 20,3 ± 6 cm de diâmetro. Por regressão, determinou-se a variação no sentido base-topo de retratibilidade, coeficiente anisotrópico, teor de umidade saturado e massa específica básica. Para caracterizar a flexão estática na primeira tora, nas condições úmida e seca ao ar, foi realizada análise de variância pelo teste de Tukey. Observou-se decréscimo das contrações radial e tangencial e da massa específica básica da madeira no sentido base-topo, inversamente ao teor de umidade saturado, que apresentou uma variação crescente. Na análise do coeficiente anisotrópico, verificou-se uma tendência de acréscimo até 1,30 m de altura, seguido de estabilização a partir dessa posição até o topo. A contração longitudinal apresentou tendência de decréscimo até, aproximadamente, 40% de altura, seguido de acréscimo até a altura de inserção do primeiro galho vivo. As médias do coeficiente anisotrópico e da massa específica básica foram 2,3 kg m-3 e 594 kg m-3, respectivamente. A condição de umidade seca ao ar apresentou maior resistência à flexão estática do que quando saturada e os valores dos módulos de elasticidade e de ruptura foram semelhantes aos encontrados em estudos de Eucalyptus saligna e Carya illinoinensis.
Palavras-Chave: | Anisotropic coefficient; Coeficiente anisotrópico; Flexão estática; Retratibilidade; Static bending.
Thesaurus Nal: | shrinkage.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/145290/1/884-13979-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55136-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS