Data/hora: 01/06/2024 14:24:34

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 07/03/2007
Data da última atualização: | 24/05/2017
Autoria: | SILVA, F. C.; CHITOLINA, J. C.; BALLESTERO, S. D.; VOIGTEL, S. D. S.; MELO, J. R. B.
Afiliação: | FABIO CESAR DA SILVA, CNPTIA; Fumep; Universidade de Taubaté; Empresa Faber Serviço Ltda; Urbam.
Título: | Processos de produção de compostos de lixo e a sua qualidade como fertilizante orgânico.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Holos Environment, Rio Claro, v. 5, n. 2, 2005.
DOI: | http://dx.doi.org/10.14295/holos.v5i2.317
Idioma: | Português
Conteúdo: | A compostagem do lixo orgânico realizado de maneira correta apresenta ganhos reais à sociedade e benefícios incontestáveis para o gerenciamento público de resíduos sólidos no município. Os sistemas FABER-AMBRA® de pré-tratamento de resíduos sólidos domiciliares e DANO de compostagem de resíduo orgânico foram comparados, em termos de qualidade dos compostos orgânicos gerados para uso na agricultura. O sistema DANO utiliza um cilindro rotativo para acelerar a taxa inicial de compostagem e está sendo aplicado nas cidades de São José dos Campos e de São Paulo (Vila Leopoldina). Os materiais permanecem dentro dos bioestabilizadores por dois a três dias com velocidade de rotação superior a 1,5 rpm. O produto resultante é chamado de pré-composto e não possui qualidade suficiente para uso agrícola "in natura", devido a sua maturação incompleta e à carga patogênica elevada. Portanto, torna-se necessário terminar a compostagem em leiras, mantendo esses materiais nos pátios para atingir o nível de maturação aceitável para fins agrícolas. Na unidade de Vila Leopoldina, utiliza-se o processo DANO modificado com aumento na velocidade ou com menor período de permanência do material orgânico nos bioestabilizadores, necessitando assim, de um maior tempo nos pátios, para a maturação. O material bioestabilizado produzido pelo sistema FABER-AMBRA®, em São Sebastião-SP, com seis a nove meses de maturação, tem as características de maturidade adequadas para reduzir o volume e a carga orgânica e, conseqüentemente, aumentar a vida útil do aterro, possuindo, no entanto, teores de metais pesados altos para serem utilizados como fertilizantes orgânicos a serem aplicados na agricultura.
Palavras-Chave: | Environmental sanitation; Metais pesados; Resíduos sólidos urbanos; Saneamento ambiental; Urban solid residues.
Thesagro: | Agricultura; Compostagem.
Thesaurus Nal: | Agriculture; Composting; Heavy metals; Solid wastes.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/160133/1/AP-Processos-Silvaetal-Holos-2005.pdf
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Exemplares:

CNPTIA - (11422-1) - UPC - AP - -- -  -  - 2007.00010 - DES
CNPTIA - (11422-2) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS