Data/hora: 20/09/2024 16:46:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	01/02/2017	
Data da última atualização: 	09/02/2017	
Autoria: 	SANTOS, D. L.; COELHO, E. F.; BATISTA, L. dos S.; BARROS, D. L.; GOMES FILHO, R. R.; CARVALHO, C. de.	
Afiliação: 	DIONEI LIMA SANTOS, UFV; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; LUCAS DOS SANTOS BATISTA, UFSE; DAMIANA LIMA BARROS, UFRB; RAIMUNDO RODRIGUES GOMES FILHO, UFSE; CLAYTON MOURA DE CARVALHO, UFCE.	
Título: 	Efeito da aplicação de ureia e de cloreto de potássio por fertirrigação na vazão dos emissores e em parâmetros químicos do solo.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v.10, nº.5, p. 990-998, 2016.	
ISSN: 	1982-7679	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A fertirrigação vem sendo incorporada aos sistemas de produção de diversas frutíferas no Brasil, resultando em maior demanda de conhecimento dessa tecnologia em relação o seu efeito na dinâmica de solutos no solo. Diante desse contexto, esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do uso dos fertilizantes ureia e cloreto de potássio via água de irrigação na emissão de água pelos emissores e nos atributos químicos do solo (pH e condutividade elétrica) na cultura do mamoeiro por gotejamento. As avaliações foram conduzidas dentro de um experimento delineado em blocos ao acaso, onde os tratamentos constituíram-se de cinco doses de N e cinco doses de K2O, perfazendo 10 tratamentos. Foram instalados extratores de solução no solo às distâncias horizontais de 0,03 m, 0,20 m, 0,40 m e 0,60 m do gotejador, às profundidades de 0,20 m, 0,40 m, 0,60 m e 0,80 m próximo da planta, de forma a simular um plano bidimensional. Os resultados mostraram que uso de ureia e de cloreto de potássio não teve efeito de entupimento nos emissores no período estudado, nem teve efeito de redução do pH do solo ou de variação do nível de salinidade. O alcance do potássio aplicado via água por gotejamento pela fonte cloreto de potássio foi de 0,40 m em distância horizontal do gotejador e em profundidade e a região do volume molhado de maior variação da concentração do potássio ocorreu entre o gotejador e a planta.	
Thesagro: 	Fertirrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (31825-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS