Data/hora: 09/06/2024 02:30:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	26/11/2014	
Data da última atualização: 	24/02/2016	
Autoria: 	BELLON, K. R. da R.	
Título: 	Modificação térmica da madeira de três espécies de florestas plantadas pelo processo VAP HolzSysteme.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	2013.	
Páginas: 	101 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal, Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Orientador: Ricardo Jorge Klitzke; Co-orientadores: Celso Garcia Auer e Alan Sulato de Andrade.	
Conteúdo: 	A modificação térmica confere a madeira melhorias na estabilidade dimensional, higroscopicidade e durabilidade natural. No entanto, a modificação térmica pode causar alterações físicas e químicas, as quais afetam a qualidade da madeira, inviabilizando seu uso para algumas finalidades. O objetivo desta pesquisa foi ampliar o uso tecnológico de madeiras de rápido crescimento por meio da modificação térmica. A modificação térmica foi realizada a duas temperaturas (140°C e 160°C) pelo processo industrial VAP HolzSysteme®. Os ensaios inchamento, análises químicas e intemperismos foram realizados segundo normas COPANT 462, TAPPI e EN 927-3, respectivamente. Para o ensaio de biodeterioração utilizou-se os fungos Lentinula edodes e Pleurotus djamor. Foram confeccionados painéis e mini decks para avaliação das intempéries frente à modificação térmica. Em relação a madeira não modificada (testemunha), houve redução do teor de holocelulose e no valor de pH da madeira, ocorreu aumento nos teores de lignina e extrativos totais, na solubilidade em NaOH a 1%. O teor de umidade da madeira e o inchamento reduziram com o aumento da temperatura final de processo. A modificação o térmica alterou o comportamento apenas das espécies de Pinus taeda e Eucalyptus grandis na biodeterioração. A modificação térmica promoveu melhorias na qualidade das espécies quando submetidas às intempéries. Indicam-se todas as espécies para uso externo como painíes. As espécies Pinus taeda e Tectona grandis mostraram qualidades favoráveis ao uso em ambientes externos como mini decks. Palavras-chave: Intemperismo natural, Durabilidade da madeira; Estabilidade dimensional; Higroscopicidade; Química da madeira.	
Palavras-Chave: 	Durabilidade; Espécie exótixa; Estabilidade dimensional; Higroscopicidade; Intemperismo natural; Química da madeira.	
Thesagro: 	Eucalyptus Grandis; Madeira; Pinus Taeda; Qualidade; Teca; Tectona Grandis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53036-1) - UPA - TS - PP - TS1973 -  - 14.01973 - DIS