Data/hora: 07/06/2024 12:57:52

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 22/11/2005
Data da última atualização: | 16/06/2023
Autoria: | SOARES, J. M.; BERNARDO, S.; BRITO, R. A. L.; FERREIRA, P. A.
Afiliação: | JOSE MONTEIRO SOARES, CPATSA; SALASSIER BERNARDO, UFV; RICARDO AUGUSTO LOPES BRITO, ENPARN; PAULO AFONSO FERREIRA, UFV.
Título: | Eficiência de irrigação por sulco com e sem reutilização da água de irrigação.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1980.
Páginas: | 21 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi feito um estudo comparativo entre dois sistemas de irrigação por sulcos. Um deles constou da aplicação de uma vazão constante através de sifões para valores de R iguais a 0,26; 1,0 e 2,0. O outro sistema constou da reutilização da água de "runoff" para valores de R iguais a 0,5; 1,0 e 2,0.
Palavras-Chave: | Eficiência; Sulco.
Thesagro: | Irrigação.
Thesaurus Nal: | Irrigation.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/177762/1/FL-07169.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (32473-1) - UMT - FL - PP - 07169 -  - 07169 - DIS