Data/hora: 07/06/2024 11:26:47

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 16/05/1997
Data da última atualização: | 22/07/2019
Autoria: | ERTHAL, V. J. T.; BERNARDO, S.; RAMOS, M. M.; SEDIYAMA, G.
Título: | Avaliacao da estimativa da evapotranspiracao de referencia para a regiao de Vicosa-MG, utilizando o atmometro modificado.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Vicosa: AEAGRI, 1995.
Páginas: | 10p.
Série: | (AEAGRI-MG. Irrigacao e Drenagem, 43).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Para facilitar , em nivel de campo, a determinacao da evapotranspiracao de referencia (Eto) foi desenvolvido nos E.U.A. um atmometro modificado com intuito de facilitar a quantificacao da Eto, com boa precisao, simples utilizacao e boa aceitacao pelos irrigantes. Para avaliar o desempenho do equipamento analisou-se a estimativa de Eto pelos metodos do atmometro modificado, da equacao de Penman, do tanque classe A e do evapotranspirometro, na regiao de Vicosa. Uma unidade do equipamento foi instalada na estacao climatologica onde seus dados e os de clima foram coletados por 153 dias consecutivos (junho a outubro de 1992). Os resultados de Eto e evaporacao obtidos foram agrupados e analisados em periodos diarios e de cinco, sete, quinze e trinta dias, avaliando-se a correlacao entre os valores obtidos com os diferentes metodos. Analises dos resultados permitiram concluir que o atmometro modificado simula a Eto estimada pelo tanque classe A e a Eto calculada pela equacao de Penman, com boa correlacao, na maioria dos grupamentos de dias. No periodo chuvoso, os resultados foram mais consistentes que no periodo seco.
Palavras-Chave: | Atmometro.
Thesagro: | Evapotranspiração; Irrigação.
Thesaurus Nal: | evapotranspiration; irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)

Exemplares:

CPAMN - (2708-1) - ADD - FL - PP - FOL 9711 -  - FOL 9711 - DIS
CPAMN-UEPP - (8592-1) - ADD - FL - -- -  -  - 1999.00052 - DIS