Data/hora: 18/06/2024 00:43:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	10/04/2002	
Data da última atualização: 	10/04/2002	
Autoria: 	BLOISE, G. L. F.; C. JUNIOR, O. A.; REATTO, A.; GUIMARAES, R. F.	
Título: 	Potencial erosivo da bacia do Olaria - DF.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO NACIONAL DE CONTROLE DE EROSAO, 7., 2001, Goiania, GO. Anais dos trabalhos completos. Goiania: Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2001.	
Páginas: 	nao paginado.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho tem como proposito medelar, em ambiente computacional, o potencial de erosao da bacia do Olaria a partir dos valores naturais da Equacao Universal de Perdas do Solo (USLE). Desta forma, utilizou-se o fator topografico (LS), a erodibilidade do solo (K) e a erosividade da chuva. O comprimento de rampa foi calculado a partir do fluxo acumulado que melhor retrata as condicoes de fluxo ao longo do relevo. O mapa do potencial de erosao permitiu identificaras areas de maior risco de erosao na bacia do Olaria.	
Palavras-Chave: 	Bacia do Olaria; Brasil; Distrito Federal; Erosion.	
Thesagro: 	Cerrado; Erosão.	
Thesaurus Nal: 	watersheds.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (21059-1) - UPC - PL - -- - CRI5777 -  - CRI5777 - DIS