Data/hora: 14/06/2024 04:06:22

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 02/03/2021
Data da última atualização: | 02/03/2021
Autoria: | MIRANDA, E. E. de; BOGNOLA, I. A.; MATTOS, C. DE O.; SARRAIPA, L. A. S.; LUCENA JÚNIOR, J. F. DE.
Afiliação: | EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CNPM; ITAMAR ANTONIO BOGNOLA, CNPF; CRISTINA DE O. MATTOS; LUDMILA A. S. SARRAIPA; JOSÉ F. DE LUCENA JÚNIOR.
Título: | Mapeamento da erodibilidade potencial dos solos do estado do Tocantins.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO E FEIRA PARA USUARIOS DE GEOPROCESSAMENTO DA AMERICA LATINA, 4., 1998, Curitiba. GIS Brasil 98. Curitiba: SAGRES, 1998.
Páginas: | 8 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho descreve o mapeamento do risco dos processos de perda de solos sob a ação erosiva da chuva, no Estado do Tocantins. A erodibilidade indica a suscetibilidade de ocorrência desses fenômenos em determinados solos sob um clima dado. O conhecimento da erodibilidade potencial foi obtido por métodos indiretos, através do cruzamento das propriedades dos solos com as condições de suas ocorrências. Dado o grande número de informações espaciais e numéricas requeridas pelo trabalho, as técnicas de geoprocessamento foram instrumentos eficientes para a elaboração dos mapas de erodibilidade. Este trabalho, executado pela Embrapa-NMA na escala 1:250.000, é parte integrante do Zoneamento Agroecológico do Tocantins. Foram utilizadas imagens de radar e minutas de interpretação temáticas do Projeto Radambrasil (1:250.000), cedidas pelo IBGE-RJ; imagens LANDSAT-TM, bandas 3/4/5 (1:100.000 e 1:250.000) e cartas topográficas do IBGE (1:250.000 e 1:1.000.000). Essas informações, integradas no SGI/INPE, serviram para geração das classes de declividades e do potencial erosivo dos solos. O cruzamento digital destes PI?s resultou nos mapas de erodibilidade potencial, com as classes: I) muito fraca a fraca ; II) ligeira; III) moderada; IV) forte; V) muito forte e VI) especial. O processo metodológico desenvolvido e testado mostrou-se viável e válido para os objetivos propostos.
Palavras-Chave: | Mapeamento; Perda de solos.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/221612/1/5882.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (5882-1) - UPC - AA - DD - 98/023 - AA - 1998.023 - DIS