Data/hora: 01/06/2024 13:23:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	16/08/2005	
Data da última atualização: 	16/08/2005	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; ZERI, A. C. M.; BONAGAMBA, T. J.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	SIN, uma alternativa a MAS para alta resolução em sólidos?	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Boletim/RMN, Rio de Janeiro, v.2, p.5-8, ago. 1996. Edição especial.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desde a descoberta do deslocamento químico na década de 50 que os espectroscopistas de RMN vem buscando aumentar cada vez mais a resolução espectral. Esses aumento de resolução de amostras em solução iniciaram-se com a introdução de shimmings, rotação da amostra, campos cada vez mais homogêneos e intensos, técnicas como spin-eco e hoje com técnicas capazes de expandir o espectros em várias dimensões e de obter de espectros de alta resolução com ímãs de baixa homogeneidade. No caso de amostras sólidas também há várias metodologias para reduzir a largura dos sinais como as técnicas de pulsos como WAHUHA, MREV, Zero field NMR e rotação mecânica da amostra em torno do angulo mágico (MAS)2.	
Palavras-Chave: 	deslocamento químico; ímãs; MAS; MREV; resolução espectral; RMN; rotação mecânica da amostra em torno do angulo mágico; shimmings; spin-eco; WAHUHA; Zero field NMR.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8900-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00026 -  - 1996.00026 - DIS