Data/hora: 06/06/2024 14:54:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	29/10/1993	
Data da última atualização: 	13/11/2015	
Autoria: 	LANCHOTE, V. L.; SANTOS, A. C.; QUEIROZ, R. H. C.; BONATO, P. S.; SANTOS, N. A. G.; CERDEIRA, A. L.; CARVALHO, D.	
Afiliação: 	USP; USP; USP; USP; ANTONIO LUIZ CERDEIRA, CNPMA; USP.	
Título: 	Quantificacao de residuos de picloram em amostras por cromatografia a gas.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Toxicologia, v.6, 1993. Suplemento.	
Páginas: 	n.p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A contaminação de águas subterrâneas por resíduos de picloram e decorrente da media solubilidade em água e da moderada afinidade do herbicida por argila/numus. A concentração Máxima Tolerável de picloram na água potável, de acordo com a EPA, e 500 mg/l. O método utilizado para a detecção e quantificação do picloram em amostras de água emprega a cromofotografia gasosa com detecção por captura de elétrons. A preparação da amostra (110ml) e iniciada com a hidrolise em meio alcalino, seguida da adição do padrão interno (medazepan), extração com diclorometano (3 porcões de 5ml) em meio ácido e posterior derivação com HC1 0,5 N em metanol secado. Apos a extração dos esteres metílicos com diclorometano e evaporação da fase orgânica, o resíduo e retomado com acetona e analisado em coluna empacotada com 2% de SP 2110 e 1% de SP 2510, operando em 206 .C. A curva de calibração do picloram foi construída no intervalo 0,37 - 1,48 ug/l. O limite de quantificação do método e 0,28 ug/l com linearidade ate 3,7 ug/l. A precisão intra (n=10) e interensaios (n=5) do picloran adicionado em amostras de água (0,5 e 1,0 ug/l) resultou em coeficientes de variação inferiores a 10%. O método proposto e compatível com estudos da avaliação da contaminação de águas por resíduos de picloram e visa a implantação de um programa de monitoramento das águas subterrâneas nas regiões de Ribeirão Preto, Serrana e Guaíra.	
Thesagro: 	Água; Contaminação; Cromatografia Gasosa; Herbicida; Resíduo; Toxicologia.	
Thesaurus Nal: 	picloram.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1596-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS