Data/hora: 07/06/2024 12:21:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/06/1993
Data da última atualização: | 11/06/1993
Autoria: | SILVA, D. A.; BRITO, J. O.
Título: | Estudo comparativo de carbonizacao de tres origens de turfas em relacao a madeira de Eucalyptus grandis
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | IPEF, Piracicaba, n.36, p.21-26, 1987
ISSN: | 0100-4557
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho visou comparar o carvao de turfa oriundo de tres turfeiras distintas com o carvao vegetal de madeira de Eucalyptus grandis. Utilizou-se turfas procedentes das regioes de Criciuma-SC, Registro-SP e Sao Jose dos Campos-SP e madeira de Eucalyptus grandis proveniente da regiao de Tres Lagoas-MS. As carbonizacoes foram obtidas a temperatura  maxima de 450-500oC com taxa de aquecimento de 50oC a cada 30 minutos. Na caracterizacao das turfas e madeira, assim como dos respectivos carvoes procedeu-se as seguintes analises: densidade aparente, densidade verdadeira, porosidade, analise imediata e poder calorifico superior. As turfas apresentaram rendimento gravimetrico de carvao bem mais elevado que o de madeira. Seus carvoes tambem, comparativamente, apresentaram-se mais densos e menos porosos. Na composicao imediata apenas os teores de materias volateis estiveram proximos do obtido para o carvao vegetal. Em funcao dos altos teores de cinzas, os carvoes de turfas apresentaram menores teores de carbono fixo e por sua vez tambem menores valores de poder calorifico superior. Os resultados como um todo permitiram concluir ser bastante interessante e oportuna a continuidade de novos estudos sobre producao de carvao a partir de turfa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (8778-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS