Data/hora: 08/06/2024 00:50:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 19/08/2008
Data da última atualização: | 19/08/2008
Autoria: | VALÉRIO, A. F.; WATZLAWICH, L. F.; COUTO, L. C.; COUTO, L.; BUENO, J. S.
Título: | Quantificação do volume de resíduos gerados de Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kuntze.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Biomassa & Energia, v. 3, n. 2, p. 129-135, abr./jun. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A geração de resíduo nas indústrias de base florestal é uma conseqüência natural do processo de transformação da madeira, portanto novas técnicas para o aproveitamento da biomassa tem sido desenvolvidas com a finalidade de suprir a crescente demanda por energia e produtos madeireiros. Desta forma, o real conhecimento do volume de resíduos gerados é de fundamental importância para a gestão e o planejamento industrial. Assim, este estudo teve por objetivo a quantificação do volume de resíduos gerados no desdobro de toras de Araucaria angustifolia, utilizando-se para isto a quantificação no desdobro de 250 toras em diferentes classes de diâmetro, oriundas de três serrarias de pequeno porte. Observou-se que 19,7% do volume total das toras foi representado por casca, o maior volume de resíduos foi obtido na classe de diâmetro inferior a 19 cm, com 61,3%, e o menor volume ocorreu na classe superior a 55 cm, com 42,5%, portanto o volume médio de resíduos foi de 50,7%. Para cada metro cúbico de madeira produzida tem-se como produto resultante um volume de 1,029 m3 de resíduos, que podem ser utilizados como biomassa na geração de energia.
Palavras-Chave: | Desdobro de toras; Pinheiro brasileiro.
Thesagro: | Biomassa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43351-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS