Data/hora: 15/06/2024 07:19:56

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Florestas.
Data corrente: | 30/09/2003
Data da última atualização: | 30/09/2003
Autoria: | STRECK, L.; SCHNEIDER, F. M.; TAZZO, I. F.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; CARLET, F.
Título: | Tecnologia para diminuir as temperaturas elevadas no interior de estufas plásticas.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p. 207-214, jul./dez. 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estudou-se o efeito da nebulização e da atenuação da radiação solar pelo branqueamento da cobertura interna da estufa e pelo sombreamento com tela plástica na diminuição das temperaturas diurnas do ar excessivamente elevadas no interior das estufas. O branqueamento da face interna da cobertura plástica foi realizado com uma mistura de 10% de cal apagada em água. O sombreamento consistiu na colocação de uma malha de plástico de cor preta com permeabilidade de 70% a radiação solar, na altura do pé direito da estufa (2,0 m). A nebulização, no interior da estufa, foi realizada com microaspersores a 2,0 m de altura da superfície do solo, espaçados de 2,0 m x 1,5 m entre si, sendo o sistema acionado a intervalos de 15 minutos durante 1, 2 e 4 minutos. Em todas as técnicas testadas observou-se redução na temperatura do ar no interior da estufa. Apesar da redução térmica ser expressiva, em dias críticos com temperaturas excessivas, mesmo com a utilização dessas técnicas
Palavras-Chave: | Branqueamento da cobertura plástica; Fog system; Maximum air temperature; Nebulização; Plastic whitewash; Shading; Temperaturas máximas.
Thesagro: | Plasticultura; Sombreamento.
Thesaurus Nal: | plasticulture.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (32392-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS