Data/hora: 09/06/2024 04:28:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/04/2016
Data da última atualização: | 12/04/2016
Autoria: | DELUCIS, R. de A.; GUTTS, W. G.; CADEMARTORI, P. H. G. de; MISSIO, A. L.; GATTO, D. A.
Título: | Caracterização de pisos de madeira de araucária atacada por cupins de madeira seca.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 993-1001, dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente estudo objetivou caracterizar a madeira de Araucaria angustifolia utilizada como assoalho em um prédio histórico do município de Pelotas, Rio Grande do Sul, atacada por cupins de madeira seca. Foram empregados os ensaios não destrutivos de colorimetria, análise visual com atribuição de notas em razão do nível de deterioração, a massa específica aparente a 12% e propagação de ondas de ultrassom. Adicionalmente, foram avaliadas propriedades mecânicas por meio do teste de resistência ao impacto. O critério de notas foi eficiente para caracterizar o nível de degradação da madeira de araucária, indicando que a maioria dos corpos de prova amostrados encontravam-se em um estado intermediário de degradação (Nota 7). A massa específica aparente a 12% não se mostrou um critério interessante para essa caracterização. Dentre as propriedades da madeira analisada, as mecânicas obtidas pelo ensaio de resistência ao impacto foram as que sofreram maior declínio em razão do ataque dos cupins de madeira seca.
Palavras-Chave: | Biodeterioração; Durabilidade natural; Resistência ao impacto; Térmitas.
Thesagro: | Colorimetria.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54966-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS