Data/hora: 09/06/2024 02:44:03

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 09/07/1996
Data da última atualização: | 16/08/2007
Autoria: | CARNEIRO, M. C. R.; PINTO, R. C. G.; SEIDEL, C. B.; SILVA, A. B. R. da; SILVA, M. G. da; AMORIM, C. L. de.
Título: | Desempenho simulado de modelos fracos de consistencia de memoria.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES - PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 15., 1995, Canela. Anais... Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Informática,1995.
Páginas: | p.465-480.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os dois modelos de consistencia: Release e Entry, representam duas solucoes distintas para o problema de coerencia em sistemas de memoria compartilhada distribuida. Release Consistency oferece um modelo viavel para implementacao em hardware enquanto que Entry Consistency e mais flexivel e orientado para software. Neste trabalho simuladores dos dois modelos sao desenvolvidos e testados numa rede de workstations utilizando PVM. Os modelos Release e Entry sao avaliados baseando-se nas implementacoes DASH e midway, respectivamente, utilizando-se uma rede com 2, 4 e 8 nos. Os resultados preliminares sao contratados com o desempenho de um sistema de memoria distribuida equivalente e indicam que versoes hibridas, ou seja, implementacoes preguicosas em software de modelos de consistencia de memoria com suporte de hardware podem oferecer solucoes atrativas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (3444-1) - ADD - PL - -- - 004.36 - SIM - 1995.00007 - DIS