Data/hora: 12/06/2024 05:20:57

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 16/07/2004
Data da última atualização: | 10/03/2023
Autoria: | CARVALHO, H. de P.
Título: | Desenvolvimento de um protótipo para monitoramento e controle da condutividade elétrica de soluções fertilizantes.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | 2004.
Páginas: | 78f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Irrigação e Drenagem) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | A grande maioria dos controladores de fertrrigação existentes no mercado nacional é importada, dificultando assim a reposição de peças e o reparo dos instrumentos. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo para monitoramento e controle da condutividade elétrica de soluções fertilizantes, para uso em fertirrigação, que seja de baixo custo e de fácil aquisição no mercado brasileiro. Para tanto, foram desenvolvidos circuitos eletrônicos, um sensor de condutividade elétrica e um sensor de temperatura. Além disso, foram geradas uma equação para a correção da temperatura e uma para a conversão da tensão em condutividade elétrica. T odo o sistema foi comandado por um microcontrolador. O funcionamento do protótipo foi avaliado em comparação com um condutivimetro comercial, tido como padrão, onde pôde-se obter as seguintes conclusões: i - o desempenho do protótipo no controle da condutividade elétrica foi satisfatório e ii - os sensores de condutividade elétrica e temperatura desenvolvidos mostraram-se adequados para esse tipo de medição, além de apresentarem excelente robustez, o que garante a possibilidade de instalação em qualquer parte da linha de irrigação.
Palavras-Chave: | Solução fertilizante.
Thesagro: | Automação; Condutividade Eletrica; Fertirrigação; Protótipo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (29197-1) - ADD - TS - PP - 04/2004 -  - 2004.00004 - DIS