Data/hora: 30/05/2024 11:42:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	CARVALHO, J. A.; RAMOS, M. M.; SOARES, A. A.; BERNARDO, S.	
Título: 	Efeito do retificador de fluxo na distribuicao de gotas por tamanhos e na uniformidade de distribuicao de agua de um aspersor de media pressao.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.	
Páginas: 	p. 477-493	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Determinou-se a distribuicao de gotas daguas por tamanhos e o coeficiente de uniformidade de Christiansen para seis espacamentos, entre aspersores, em metros (6x12, 12x12, 12x18, 18x18, 18x24, 24x24), para um aspersor de media pressao, com e sem retificador de fluxo. Conclui-se que o uso do retificador de fluxo aumentou o raio de alcance em ate 26%, afetou a distribuicao de gotas pela formacao de gotas maiores proximo a extremidade do alcance, apresentando um aumento do diametro medio de gota do aspersor de ate 24,8%, entretanto, nao apresentou diferencas significativas na uniformidade de distribuicao de agua.	
Palavras-Chave: 	Diametro de gota.	
Thesagro: 	Aspersor.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (923-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS