Data/hora: 01/06/2024 02:09:04

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/08/2016
Data da última atualização: | 08/08/2016
Autoria: | CARNEIRO, A de C. O.; SANTOS, R. C. dos; CASTRO, R. V. O.; CASTRO, A. F. N. M.; PIMENTA, A. S.; PINTO, E. M.; ALVES, I. C. N.
Título: | Estudo da decomposição térmica da madeira de oito espécies da região do Seridó, Rio Grande do Norte.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 37, n. 6, p. 1153-1163, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de decomposição térmica da madeira de oito espécies utilizando as técnicas de termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial exploratória (DSC), bem como a consistência desses métodos para decidir quais espécies devem ser indicadas para produção de energia e carvão vegetal, comparando-os com os rendimentos gravimétricos da carbonização obtidos a partir de carbonizações em mufla de laboratório. Para as análises por TGA e DSC, amostras de serragem foram aquecidas à taxa de 10 °C min-1, sob atmosfera de nitrogênio, em vazão de 50 ml min-1 até a temperatura final de 600 °C. Foram determinados os valores de densidade básica e poder calorífico superior da madeira. As carbonizações foram realizadas em mufla de laboratório à taxa de 50 °C h-1 até a temperatura máxima de 450 °C, obtendo-se os rendimentos em carvão vegetal. Também foram determinados os valores de densidade aparente do carvão das oito espécies após a carbonização. Os resultados das análises térmicas indicaram perfis de decomposição pirolítica das madeiras e evidenciaram aquelas mais estáveis à ação térmica. O comportamento da estabilidade térmica das madeiras das oito espécies foi confirmado pela análise dos rendimentos da carbonização em mufla, em comparação com a análise por TGA e DSC. As madeiras de Aspidosperma pyrifolium e Mimosa tenuiflora apresentaram maior estabilidade térmica e, portanto, maiores rendimentos em carvão vegetal, bem como maiores densidades aparentes. As técnicas de termogravimetria e calorimetria diferencial exploratória são satisfatórias para avaliação da decomposição térmica das madeiras e garantem consistência na escolha de madeiras que resultam em maior rendimento e maior qualidade do carvão vegetal.
Palavras-Chave: | Análise termogravimétrica; Calorimetria diferencial exploratória; Estabilidade térmica; Wood thermal stability.
Thesagro: | Calorimetria; Carvão vegetal; Madeira.
Thesaurus Nal: | Charcoal; Differential scanning calorimetry; Thermogravimetry; Wood.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55178-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS