Data/hora: 17/06/2024 03:18:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	27/03/1996	
Data da última atualização: 	06/04/2017	
Autoria: 	CASTRO, A. G. de; SILVA, J. dos S. V. da; MORELLI, A. F.; CARVALHO, V. C. de.	
Afiliação: 	INPE/SERE (Sao Jose dos Campos, SP); EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS); INPE/DPA (Sao Jose dos Campos, SP).	
Título: 	Influencia da geometria e angulo zenital solar sobre o padrao de reflectancia bidirecional multiespectral de uma cobertura vegetal nao-homogenea.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 6., 1990, Manaus. Anais... Sao Jose dos Campos: INPE / SBC, 1990. p.40-47.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram efetuadas analises exploratorias quanto a influencia de caracteristicas estruturais e biometricas (altura media das plantas, biomassa umida e seca, numero de folhas, numero de estratos, area foliar e orientacao angular das folhas) e das variacoes do angulo zenital solar (15, 25 e 35 graus) sobre os padroes de reflectancia bidirecional multiespectral (400 a 900 nm), registrados para uma cobertura vegetal nao homogenea. As medidas foram obtidas atraves da observacao de cinco canteiros de mudas de eucalipto (E. saligna) com diferentes configuracoes estruturais, contando com cinco replicas por tratamento. Utilizou-se dois espectroradiometros (SPECTRON - SE 590), montados sobre tripes nas alturas de 3,0 e 1,0 metros.  O primeiro designado a medir a radiancia dos canteiros e o segundo de uma placa padrao (BaSO14), para posterior calculo dos valores de reflectancia aparente. Definiu-se a media e o desvio padrao para cada tratamento, procedendo-se a analise de variancia. A aplicacao de um teste F permitiu a rejeicao da H101 (P < 0,05); variacoes na geometria do dossel influenciam o comportamento espectral de coberturas vegetais. A verificacao dos padroes especificos de uma diferenciacao significativa (P < 0,05) em especial quanto as medidas realizadas no angulo zenital solar de 25 graus. A segunda hipotese nula (H102) nao foi rejeitada a nivel de 5%, influencia da variacao do angulo zenital solar sobre o comportamento espectral do dossel. Estas analises foram efetuadas considerando-se a simulacao das bandas do ...	
Palavras-Chave: 	Geometria.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto; Vegetação.	
Thesaurus Nal: 	geometry; remote sensing; vegetation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (31435-1) - UPC - SP - PP - SP13802 -  - 13802 - DIS