Data/hora: 14/06/2024 10:57:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	CHANG, C. S.	
Título: 	Estudo da mecanica da tracao animal.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.	
Páginas: 	p. 1226-1236	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Tanto para a utilizacao apropriada da tracao animal, assim como para o projeto de equipamentos, necessita-se de um modelo mecanico da tracao animal. Desenvolveu-se um modelo mecanico baseado no equilibrio de forcas e momentos. A partir dele, analisou-se o coeficiente de tracao para condicoes normais de trabalho e para uma condicao transiente que gere uma carga de pico. Os resultados mostram que sob condicoes normais de trabalho o animal tem capacidade de tracao em torno de 15 a 20% de seu peso. Cargas de pico instantaneas no valor de 200% de seu peso, ou mais, podem ser vencidas pelo animal atraves do uso de seu peso corporal gerando um momento ou uma forca de impacto. Analisou-se tambem a tracao desenvolvida por mais de 2 animais.	
Palavras-Chave: 	Estudo.	
Thesagro: 	Animal; Mecânica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (962-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS