Data/hora: 01/06/2024 18:02:14

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 07/10/2008
Data da última atualização: | 07/10/2008
Autoria: | DUARTE JÚNIOR, J. B.; GARCIA, R. F.; COELHO, F. C.; AMIM, R. T.
Título: | Desempenho de trator-implemento na cana-de-açúcar em sistemas de plantio direto e convencional.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.6, p.653-658, nov./dez. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho de conjuntos mecanizados, através da patinagem, da velocidade do trator e da viabilidade de operação de plantio da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) em sistema de plantio direto (SPD) e convencional (PC) sobre diferentes plantas de cobertura. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com três repetições, em esquema de faixas. Constituíram-se 24 tratamentos pelas combinações de parcelas: A1-PD da cana sobre crotalária; a2-PD da cana sobre feijão de porco; A3-PC da cana sobre mucuna preta incorporada; A4-PC da cana (testemunha); de subparcelas: B1-FORD 8430 DT + plantadora de duas linhas; B2-FORD 8430 DT + sulcador de três linhas; B3-FORD 5610 + sulcador de duas linhas; e de sub-subparcelas: C1 - 1ª marcha reduzida e C2 - 2ª marcha reduzida. Observou-se que as operações de sulcagem para posterior plantio manual ou sulcagem e plantio mecanizado da cana-de-açúcar em SPD sobre as plantas de cobertura sem serem manejadas anteriormente com roçadora ou rolo-faca, foram possíveis e igualmente eficientes quando comparadas ao PC, portanto, é possível reduzir o tempo de implantação da cultura e os custos operacionais devido à diminuição do número de operações no SPD da cana-de-açúcar.
Palavras-Chave: | Adubos verdes; conjuntos mecanizados; patinagem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (21602-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS