Data/hora: 05/06/2024 17:55:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	18/11/1997	
Data da última atualização: 	17/01/2023	
Autoria: 	CAVALCANTI, B. F.; COSTA, S. N. da.	
Título: 	Qualidade da mistura de agua de alta salinidade e aguas dessalinizadas a energia solar para o semi-arido paraibano.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE, 1., 1992, Recife, PE. Anais... Recife: Ed. Universitaria da UFPE, Grupo de Recursos Hidricos e Engenharia Ambiental, 1992. v.2, p.346-355.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A mistura de parte de aguas de alta salinidade e parte submetida a dessalinizacao solar foi analisada e interpretada com relacao ao teor de salinidade e grau de saturacao. A teoria do sistema carbonatado de Loewenthal & Marais (1976, 1986)) e a de Langelier (1936) para estimar o grau de saturacao foram aplicadas nas misturas. Expressoes matematicas foram propostas para a estimativa do cloreto- Cl- e Calcio- Ca2+ das misturas. Os resultados experimentais mostraram que (f) o processo de mistura reduz o teor de salinidade e corrige a agua dessalinizada deficiente e (ii) as misturas, apesar de leve tendencia a subsaturacao, sao praticamente estaveis. A aplicacao de equacoes para determinar os valores finais de Cl0 e de Ca1+ mostrou boa concordancia entre os valores teoricos e experimentais.	
Palavras-Chave: 	Aspecto geral; Irregularidade; Paraiba; Recursos naturais.	
Thesagro: 	Água; Chuva; Energia Solar; Qualidade; Recurso Hídrico; Salinidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (3748-1) - ADD - PL - PP - 333.91009813 - S612a -  - DIS