Data/hora: 03/06/2024 05:23:21

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 23/02/2005
Data da última atualização: | 23/02/2005
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.
Título: | O uso da técnica de indução de raios X por prótons na identificação e medida da concentração de alguns metais pesados em meios porosos.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS PARTICULADOS, 23., out. 1995, Maringa, PR. Resumos... Maringa: Universidade Estadual de Maringa, 1995.
Páginas: | p. 12.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um modelo alternativo para identificacao e medida de metais pesados em meios porosos e apresentado com o uso da tecnica de inducao de raios X por protons. Em particular, amostras de solos da Estacao Experimental de Pindorama, do Instituto Agronomico de Campinas, SP, foram analisadas e os elementos Cr, Fe, Cu e Zn foram medidos em (microgramas/gramas), bem como foi realizado um estudo da variabilidade espacial desses elementos em um campo experimental de 5000 m2. A determinacao dos teores totais dos elementos presentes em solos pode orientar os estudos da potencialidade de ocorrencia de problemas nutricionais. A tecnica de inducao de raios X por particulas (PIXE) e rapida, nao destrutiva, sob o ponto de vista das informacoes da matriz inorganica quando do preparo das amostras, e utili para identificar e medir elementos e elementos traco em amostra de solo e outros meios porosos. A tecnica PIXE e baseada na ionizacao dos atomos de uma amostra por um feixe incidente de particulas, como por exemplo um feixe de protons, com a subsequente emissao de raios X, caracteristicos dos elementos presentes na amostra. Analises das amostras de solo foram feitas utilizando-se um acelerador Pelletron, serie S, instalado no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo, SP.
Palavras-Chave: | meios porosos; metais pesados; raios-x.
Thesagro: | Indução.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8663-1) - UPC - SP - -- - PROCI-95.00030 -  - 1995.00030 - DIS