Data/hora: 02/06/2024 04:53:23

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 22/07/2005
Data da última atualização: | 27/07/2005
Autoria: | SOUSA, J. W. de; MARTINS, D.; CUNHA, A. R. da; ESCOBEDO, J. F.; LUNARDI, M. A.
Afiliação: | Universidade Federal do Acre. UNESP.
Título: | Efeito do polietileno difusor de luz, sobre a radiação solar global, em ambiente protegido.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 2, p. 211-217, jul./dez. 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho o objetivo foi avaliar um polietileno difusor de luz, espessura de 150 um, quanto à transmissividade à radiação solar global, e o seu efeito dispersante. Este polietileno,de baixa densidade foi utilizado como cobertura de um ambiente protegido tipo arco, não-climatizado, com área de 280m2, orientado no sentido NNW-SSE, cultivado com pimentão. As medidas e observações foram realizadas na área experimental do Setor de Ciências Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP, Campus de Botucatu-SP, com início em 21/04 e encerramento em 02/11, no ano de 2000. O polietileno avaliado apresentou transmissividade média de 70,86%. Em um dia de céu limpo, a radiação difusa correspondeu em média a 49% da radiação solar global interna, enquanto que, a campo, esse percentual foi de 11%. Observou-se, para o ciclo da cultura do pimentão um acréscimo de 26,82% no valor médio da fração difusa, no ambiente protegido, em relação àquela observada a campo, confirmando o efeito dispersante do polietileno difusor de luz.
Palavras-Chave: | Ambiente protegido; Polietileno difusor de luz; Radiação difusa; Transmissividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10758-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS