Data/hora: 11/06/2024 20:43:12

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 28/11/2016
Data da última atualização: | 24/05/2017
Autoria: | COSTA, E. M.; ANTUNES, M. A. H.; DEBIASI, P.; ANJOS, L. H. C. dos.
Afiliação: | ELIAS MENDES COSTA, UFRRJ; MAURO ANTONIO HOMEM ANTUNES, UFRRJ; PAULA DEBIASI, UFRRJ; LÚCIA HELENA CUHA DOS ANJOS, UFRRJ.
Título: | Processamento de imagens RapidEye no mapeamento de uso do solo em ambiente de Mar de Morros.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 9, p. 1417-1427, set. 2016.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: RapidEye image processing for soil use mapping in rugged landscape.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi analisar características de imagem do satélite RapidEye, bem como avaliar sua qualidade, quanto à ortorretificação, e sua aplicação no mapeamento de uso do solo, em ambiente de Mar de Morros. As imagens passaram por correção atmosférica, seguida por avaliação dos seguintes aspectos: resposta espectral a diferentes alvos, na imagem sem correção e na corrigida; acurácia da imagem ortorretificada; e exatidão da classificação supervisionada. A correção atmosférica permitiu melhor avaliação da resposta espectral dos alvos. A avaliação da ortorretificação da imagem, quanto ao Padrão de Exatidão Cartográfico, enquadrou-se na classe C da escala 1:20.000. A classificação supervisionada quantificou áreas e percentagem de cada classe de uso de forma consistente. A distribuição das classes evidencia o efeito histórico do uso na degradação das terras.
Palavras-Chave: | Acurácia de imagem; Conservação de solo; Correção do solo; Correção radiométrica; Image accuracy; Radiometric corrections.
Thesagro: | Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Remote sensing; Soil conservation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150758/1/Processamento-de-imagens-RapidEye.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (60218-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS