Data/hora: 09/06/2024 09:28:05

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Pantanal; Embrapa Trigo.
Data corrente: | 09/08/1995
Data da última atualização: | 18/12/1995
Autoria: | DENARDIN, J. E.
Título: | Determinação dos fatores erodibilidade do solo e comprimento de rampa de um latossolo vermelho escuro alico.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Porto Alegre: UFRGS, 1978.
Páginas: | 88 p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação Mestrado.
Conteúdo: | Com o uso do simulador de chuva, no Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPTRIGO), da EMBRAPA, Passo Fundo, RS, Brasil, determinou-se os fatores erodibilidade do solo (K) e comprimento de rampa (L), da equacao universal de perdas de solo, em parcelas com 11,0 m, 22,0 m, e 33,0 m de comprimento, 9% de declive, em solo descoberto. Avaliou-se os efeitos do comprimento de rampa nas perdas por erosao e caracterizou-se, fisicamente, o material erodido. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho Escuro Alico (Unidade de Mapeamento Passo Fundo), muito argiloso. O fator erodibilidade do solo (K) foi 0,29, enquanto que os fatores comprimento de rampa (L), para os comprimentos de 11,0 m, 22,0 m e 33,0 m, foram 0,63, 1,00 e 1,31, respectivamente. As perdas de solo, por erosao, foram crescentes com os aumentos dos comprimentos de rampa, independentemente das intensidades das precipitacoes. O material erodido, em relacao ao solo original das parcelas, apresentou como caracteristicas, menor densidade, textura mais fina e teores de materia organica mais elevados.
Palavras-Chave: | Erodibilidade; Erosion; Ferrasols; Hidrology; UFRGS.
Thesagro: | Conservação do Solo; Erosão; Hidrologia; Latossolo Vermelho Escuro Álico; Solo.
Thesaurus Nal: | erodibility; soil; soil conservation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)

Exemplares:

CPAC - (19550-1) - ADD - TS - -- - T006/78 - DEN - T006/78 - DIS
CPACT - (4315-1) - ADD - TS - -- - 00478 -  - 1977.00478 - DIS
CPAP - (36433-1) - ADD - TS - -- - TS99.00001 - o-793 - 1999.00001 - DIS
CNPT - (29908-1) - UPC - TS - -- - TS-0328 -  - 0328 - DIS